Контрольная работа учащегося 5 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИ

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного (верного) ответа:

1. Длинные заготовки при строгании на столярном верстаке крепят:

А) в переднем зажиме Б) в заднем зажиме В) в лотке

 2. Рисунок на продольном разрезе древесины :

 А) годичные кольца Б) текстура В) камбий

 3. Широкая плоскость пиломатериала называется –

 А) доска Б) брусок В) пласть

 4. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или на одном станке:

 А) заготовка Б) деталь В) операция

 5. Наклонные зубья имеют пилы для пиления древесины:

 А) продольного Б) поперечного В) в стусле

 6. Не является составной частью металлического рубанка:

 А) колодка Б) нож В) шерхебель

 7. Наиболее распространённым сверлом является:

 А) ложечное Б) коловорот В) спиральное

 8. Окончательно зачищают поверхность деревянной заготовки:

 А) мелкозернистой шкуркой Б) рашпилем В) ножовкой

 9. При выпиливании лобзиком контура фигуры заготовка должна крепится

 А) в зажиме верстака Б) держат рукой В) на выпиловочном столике

 10. Лакирование деревянных изделий выполняют для:

 А) защиты от влаги и гниения Б) создания текстуры В) шлифования

 11. Машиной называют:

 А) устройство для передачи или преобразования движений

 Б) детали общего назначения В) устройство для облегчения труда человека

 12. К пиломатериалам не относятся

 А) брус Б) ДВП В) брусок Г) горбыль Д) фанера Е) доска

 13. Фанера состоит из слоёв

 А) пластмассы Б) шпона В) коры

14. В оборудование рабочего места слесаря не входит:

 А) столярный верстак Б) Защитная сетка В) слесарные тиски

 15. Разметку заготовки из тонколистового металла производят:

 А) чертилкой Б) стуслом В) рубанком

 16. Выпуклость на металлическом листе правят :

 А) протягиванием между гвоздями Б) напильником В) ударами киянки с края к середине выпуклости

 17. К разметочному инструменту не относится:

 А) циркуль Б) чертилка В) Угольник Г) Зубило

 18. Инструмент для резания тонколистового металлического листа:

 А) Кусачки Б) ножницы В) Плоскогубцы Г) круглогубцы

 19. Торец проволоки обрабатывают

 А) напильником Б) рашпилем В) нагубником

 20. Отверстия в заготовках не получают:

 А) сверлением Б) шпинделем В) пробойником

 21. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:

 А) подготовительный Б) заключительный В) финишный

 22. В последовательности изготовления изделия последним должен быть пункт:

 А) разработка чертежей Б) изготовление изделия В) расчёт себестоимости

 23. Разметка центра будущих отверстий из тонколистового металла выполняется

 А) молотком Б) струбциной В) чертилкой Г) кернером

 24. К устройству настольного сверлильного станка не относится:

 А) заклёпка Б) станина В) ременная передача Г) сверло Д) патрон

 25. Выполнить ровное пиление под углом 90 градусов возможно с применением:

 А) стусло Б) станины В) рашпиля

 26. Соединение из тонколистового металла не выполняют:

 А) заклёпками Б) фальцевыми швами В) гвоздями

Количество правильных ответов: