Контрольная работа учащегося 5 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИ

Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного (верного) ответа:

1. Длинные заготовки при строгании на столярном верстаке крепят:

А) в переднем зажиме Б) в заднем зажиме В) в лотке

2. Рисунок на продольном разрезе древесины :

А) годичные кольца Б) текстура В) камбий

3. Широкая плоскость пиломатериала называется –

А) доска Б) брусок В) пласть

4. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или на одном станке:

А) заготовка Б) деталь В) операция

5. Наклонные зубья имеют пилы для пиления древесины:

А) продольного Б) поперечного В) в стусле

6. Не является составной частью металлического рубанка:

А) колодка Б) нож В) шерхебель

7. Наиболее распространённым сверлом является:

А) ложечное Б) коловорот В) спиральное

8. Окончательно зачищают поверхность деревянной заготовки:

А) мелкозернистой шкуркой Б) рашпилем В) ножовкой

9. При выпиливании лобзиком контура фигуры заготовка должна крепится

А) в зажиме верстака Б) держат рукой В) на выпиловочном столике

10. Лакирование деревянных изделий выполняют для:

А) защиты от влаги и гниения Б) создания текстуры В) шлифования

11. Машиной называют:

А) устройство для передачи или преобразования движений

Б) детали общего назначения В) устройство для облегчения труда человека

12. К пиломатериалам не относятся

А) брус Б) ДВП В) брусок Г) горбыль Д) фанера Е) доска

13. Фанера состоит из слоёв

А) пластмассы Б) шпона В) коры

14. В оборудование рабочего места слесаря не входит:

А) столярный верстак Б) Защитная сетка В) слесарные тиски

15. Разметку заготовки из тонколистового металла производят:

А) чертилкой Б) стуслом В) рубанком

16. Выпуклость на металлическом листе правят :

А) протягиванием между гвоздями Б) напильником В) ударами киянки с края к середине выпуклости

17. К разметочному инструменту не относится:

А) циркуль Б) чертилка В) Угольник Г) Зубило

18. Инструмент для резания тонколистового металлического листа:

А) Кусачки Б) ножницы В) Плоскогубцы Г) круглогубцы

19. Торец проволоки обрабатывают

А) напильником Б) рашпилем В) нагубником

20. Отверстия в заготовках не получают:

А) сверлением Б) шпинделем В) пробойником

21. В выполнении творческого проекта отсутствует этап:

А) подготовительный Б) заключительный В) финишный

22. В последовательности изготовления изделия последним должен быть пункт:

А) разработка чертежей Б) изготовление изделия В) расчёт себестоимости

23. Разметка центра будущих отверстий из тонколистового металла выполняется

А) молотком Б) струбциной В) чертилкой Г) кернером

24. К устройству настольного сверлильного станка не относится:

А) заклёпка Б) станина В) ременная передача Г) сверло Д) патрон

25. Выполнить ровное пиление под углом 90 градусов возможно с применением:

А) стусло Б) станины В) рашпиля

26. Соединение из тонколистового металла не выполняют:

А) заклёпками Б) фальцевыми швами В) гвоздями

Количество правильных ответов: