**6 класс**

**1.Широкая плоскость пиломатериала:**

а) доска;

б) брусок;

в) пласть.

**2. Участок помещения с установленным на нём оборудованием называется…**

а) рабочим местом;

б) местом для работы;

в) местом для занятий.

**3. Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие требования:**

а) бережно относится к материалам и инструментам;

б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак;

в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и инструменту.

**4. Что получается из брёвен при продольной распиловке?**

а) пиломатериалы;

б) брус, кромка;

в) доски.

**5. Какой бывает древесина по твёрдости?**

а) твёрдая, сухая;

б) мягкая;

в) твердая и мягкая.

**6.Из каких частей состоит крышка столярного верстака;**

а) заготовка, лотка, подверстачья;

б) верстачной доски с отверстиями, лотка, двух зажимов;

в) лотка, двух зажимов и упора.

**7. На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца?**

а) на тангентальном;

б) на поперечном;

в) на продольном.

**8.Наиболее распространенным сверлом является:**

а) ложечное;

б) дрель;

в) спиральное.

**9. Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам?**

а) ели, осины, липы, ольхи;

б) дуба, сосны, рябины, лиственницы;

в) берёзы, бука, граба, дуба.

**10. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам?**

а) ели, осины, сосны, липы;

б) дуба, сосны, бука, березы;

в) дуба, берёзы, бука, лиственницы.

**11. Из каких основных частей состоит столярный верстак?**

а)  крышки и подверстачья;

б) лотка и клиньев;

в) крышки и лотка.

**12.Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется:**

а) отверстие;

б) гнездо;

в) нагель.